Tesztfeladatok

Cím: KORRÓZIÓSEBESSÉG

Vas korróziósebességének meghatározása

(CORROSION RATES

Measuring the rate of iron corrosion)

Válaszd ki a helyes választ!

1. Feloldunk 1,404 g Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 1000 cm3-es mérőlombikban. Mennyi Fe3+-t tartalmaz 1 cm3 oldat?

a) 1,8 mg

b) 0,2 mg

c) 0,1 g

d) 0,5 mg

2. Ha az oldat transzmittanciája T=50%, mennyi az abszorbancia?

a) 1,500

b) 0,500

c) 5,72

d) 0,301

3. A vas korróziójához szükség van

a) H2O

b) O2
c) mindkettőre

d) levegőre

4. Mekkora a vastartalma 0,5267 g vas-ammónium-szulfátnak (6 kristályvíz)?

a) 10 mg

b) 75 mg

c) 100 mg

d) 750 mg

